BEGIN A175  PCW8xxx LW A (40*1* 9, 512 1 OFS 2k DIR)   3"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 LABEL A175
BSH 3 BLM 07 EXM 0 DSM 174 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN A195  PCW8xxx LW A (40*1*10, 512 1 OFS 2k DIR)   3 " - Hausformat
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 10,512 SKEW 2 
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
LABEL A195 BSH 3 BLM 07 EXM 0 DSM 194 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN A354  PCW8xxx LW B (40*2* 9, 512 1 OFS 8k DIR)   5.25"-Hausformat
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ORDER SIDES 
LABEL A354 BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 176 DRM 255 AL0 240 AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN A360  PC1715 IBM & PCW8xxx (40*2* 9, 512 0 OFS 4k DIR) 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ORDER SIDES 
LABEL A360 BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 179 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN A394  PCW8xxx LW B (40*2*10, 512 1 OFS 4k DIR)   5.25"-Hausformat
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 42 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ORDER SIDES 
LABEL A394 BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 206 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN A414  PCW8xxx LW B (42*2*10, 512 1 OFS 4k DIR)   5.25"-Hausformat
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 42 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ORDER SIDES 
LABEL A414 BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 206 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN A714  PCWx512 LW B (80*2* 9, 512 1 OFS 8k DIR)   3" - 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ORDER SIDES 
LABEL A714 BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 356 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN A720  PCW8xxx LW B (81*2* 9, 512 2 OFS 4k DIR)   3-5.25"-Hausformat
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 81 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ORDER SIDES 
LABEL A720 BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 359 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN A780  PC1715 SCP   (80*2* 5,1024 4 OFS 4k DIR)   5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5 SIDE2 1 1,2,3,4,5 ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END 

BEGIN A800  PC1715 CPA   (80*2* 5,1024 0 OFS 6k DIR)   5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5 SIDE2 1 1,2,3,4,5 ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 399 DRM 191 AL0 224 AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN ABC2  ABC-24 - DSDD 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 151 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 

BEGIN ACT3  Action Computer Ent.  Alloy 66 - SSHD 8"
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 16,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 291 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS1  CPC System80 (80*1* 9, 512 2 OFS 2k DIR)   5.25"-Hausformat
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 174 DRM 63 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS2  CPC SystemD  (80*2* 9, 512 2 OFS 4k DIR)   5.25"-DOBBERTIN
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73 SIDE2 1 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER SIDES BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS3  Amstrad CPC464 - SSDD 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 5
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 171 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS4  Amstrad CPC464 - SSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 5
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 87 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS5  Amstrad CPC 6128 - DSDD 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
SIDE2 1 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 175 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS6  Amstrad CPC 6128 - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
SIDE2 1 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 175 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS7  Amstrad CPC 6128 Side 1 - SSDD 3.5"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 180 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN AMS8  Amstrad CPC 6128 Side 2 - SSDD 3.5"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
SIDE2 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 180 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 80
ORDER EAGLE SKIP 
END 

BEGIN AMSD  CPC Data40   (40*1* 9, 512 0 OFS 2k DIR)   3" - 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512
SKEW 2 
SIDE1 0 193,198,194,199,195,200,196,201,197 
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN AMSE  CPC Data80   (80*1* 9, 512 0 OFS 4k DIR)   5.25"-Hausformat 
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 81,82,83,84,85,86,87,88,89
BSH 4 BLM 15 EXM 2 DSM 178 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN AMSK  Amstrad PCW w/DU49 - DSDD 3.5"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 198 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN AMSS  CPC System40 (40*1* 9, 512 2 OFS 2k DIR)   3" - 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 170 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMSV  VORTEX       (80*2* 9, 512 2 OFS 4k DIR)   5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN BPB2  BPBIOS - HD 135 tpi 3.5" 1760K
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 11,1024 SKEW 1
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
SIDE2 1 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 873 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN COMA  C128 Juggler MG1581 - DSQD 96 tpi 3.5"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 1
SIDE2 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER sides
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 390  DRM 127  AL0 0C0H     AL1 0    OFS 4
END

BEGIN COMB  C128 Juggler Maxi 1581 - DSQD 96 tpi 3.5"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 5,1024
SKEW 1
SIDE2 0 1,2,3,4,5
SIDE1 1 1,2,3,4,5
ORDER sides
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 400 DRM 127  AL0 0C0H     AL1 0    OFS 0
END

BEGIN COMC  C128 native CP/M DSQD 3.5" Only okay for first half of disk!!!
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 1
SIDE2 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER sides
BSH 4  BLM 15 EXM 0 DSM 390 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN D1   Romdos 716k Data (5.25")
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 07h, 08h, 09h
SIDE2 1 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 07h, 08h, 09h
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 359 DRM 127 AL0 0c0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN IBM3 IBM-PC, CP/M-86 320 KB on DSDD 96 tpi 720 KB 3.5" media
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER CYLINDERS LABEL IBM3
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 157 DRM 63 AL0 080H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN IBM4  IBM PC 144FEAT, CP/M-86 - 1.44 MB - DSHD 3.5"
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 18,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
ORDER CYLINDERS 
BSH 5 BLM 31 EXM 1 DSM 354 DRM 255 AL0 0C0h AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN IBM5  IBM PC, CP/M-86 - 720 KB - DSDD 3.5" - 144FEAT
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER CYLINDERS 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 354 DRM 255 AL0 0F0h AL1 0 OFS 2
END 


BEGIN JUK1  Janich & Klaas - DSHD 3.5" 135 tpi 1.7 M
DENSITY  MFM,HIGH
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS  11,1024
SKEW  1
SIDE1 0 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10
SIDE2 1 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10
ORDER SIDES
BSH 5  BLM 31  EXM 1  DSM 436 DRM 255
AL0 0F0H  AL1 00H OFS 1
END

BEGIN LNW2 LNW2(V3,256 BYTES/SECTOR) - DSDD 96tpi
5.25"
DENSITY MFM, LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SIDE 1 0 1,6,11,16,3,8,13,18,5,10,15,2,7,12,17,4,9,14
SIDE 2 1 1,6,11,16,3,8,13,18,5,10,15,2,7,12,17,4,9,14
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 350 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS
4
END


BEGIN MYA1  MYARC TEST FORMAT - DSSD 48 tpi 3.5"
DENSITY FM ,LOW 
CYLINDERS 40
SIDES 2
SECTORS 9,256
SKEW 4
SIDE1 0 1,8,6,4,2,0,7,5,3
SIDE2 1 1,8,6,4,2,0,7,5,3
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 177 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN NASC  NASCOM C - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 10,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 394 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0H OFS 2
END

BEGIN PCW1  Amstrad PCW 8256 - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS1
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 356 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN PCW2  Amstrad PCW 8512 - SSDD 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 175 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN PCW3  Amstrad PCW 8512 - DSDD 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS5
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 356 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN PCW4  Amstrad PCW 8512 - DSDD 96 tpi 5.25"
SEE PCW1

BEGIN PCWX  Amstrad PCW w/DU49, Moonstone XFORMAT - DSDD 3.5"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 198 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN PRO4  Prof80 - IV- DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 1
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
SIDE2 1 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 384 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 6
END 

BEGIN RC01 RC-702 Piccolo - DSDD 48 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 36
SIDES 2
SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8
SIDE2 1 1,3,5,7,9,2,4,6,8
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 134 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END

BEGIN REH1  REH CPU280  5x1024 - DSDD 96 tpi 5.25" 780K Disk
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 5,1024
SIDE1 0 1,3,5,2,4
SIDE2 1 1,3,5,2,4
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 399 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN REH2  REH CPU280  9x1024 - HD 96 tpi 5.25" 1.432K Disk
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 80
SIDES 2
SKEW 2
SECTORS 9,1024
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8
SIDE2 1 1,3,5,7,9,2,4,6,8
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 1 DSM 359 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN REH3  REH CPU280 11x1024 - HD 135 tpi 3.5" 1770K Disk
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 80
SIDES 2
SKEW 2
SECTORS 11,1024
SIDE1 0 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10
SIDE2 1 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 1 DSM 439 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN SCP1  Robotron SCP 16*256 - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 16,256
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER CYLINDERS 
BSH 4 BLM 15 EXM 3 DSM 157 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN SIN1  Sinclair ZX Spectrum+3 DOS - DSDD 3.5"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS1
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 356 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN SIN2  Sinclair ZX Spectrum+3 CP/M 3.0 - SSDD 3.5"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 175 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN TAR1  Tarbell - DSDD 8"
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 77 SIDES 2 SECTORS 16,512 SKEW 4
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
SIDE2 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 0 DSM 303 DRM 169 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN TEL5  Teletek Systemaster - DSDD 35-track 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 35
SIDES 2
SECTORS 18,256
SIDE1 0 1,7,13,2,8,14,3,9,15,4,10,16,5,11,17,6,12,18
SIDE2 1 1,7,13,2,8,14,3,9,15,4,10,16,5,11,17,6,12,18
ORDER EAGLE
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 150 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 3
END 

BEGIN ZDOS  ZDOS 80 track - SSDD 96 tpi 3.5"
DENSITY MFM ,LOW COMPLEMENT 
CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 10,512
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 94 DRM 63 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 


